Ogłoszenie nr 500127659-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

**Jedlnia-Letnisko:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**563648-N-2018   
**Data:**24/05/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.   
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**II   
**Punkt:**4   
**W ogłoszeniu jest:**(...) nawierzchnia poliuretanowa jednorodna gr. 13 mm przepuszczalna dla wody w kolorze ceglastym z wymalowanymi liniami boisk o następujących parametrach : 1 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,70 2 Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) ≥ 50 3 Wytrzymałość na rozdzieranie [N] ≥ 100 4 Przyczepność do podkładu mineralnosyntetycznego gr.35 mm [MPa] ≥ 0,40 (...)   
**W ogłoszeniu powinno być:**(...)Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz granulatu EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na zmienne warunki atmosferyczne (niskie temperatury i promieniowanie UV). Linie boisk malowane natryskowo specjalistyczną farbą poliuretanową o parametrach określonych w normie PN-EN 14877:2014.(...)   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**SIWZ   
**Punkt:**3.1   
**W ogłoszeniu jest:**(...)nawierzchnia poliuretanowa jednorodna gr. 13 mm przepuszczalna dla wody w kolorze ceglastym z wymalowanymi liniami boisk o następujących parametrach : 1 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,70 2 Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) ≥ 50 3 Wytrzymałość na rozdzieranie [N] ≥ 100 4 Przyczepność do podkładu mineralnosyntetycznego gr.35 mm [MPa] ≥ 0,40(...)   
**W ogłoszeniu powinno być:**(...)Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz granulatu EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na zmienne warunki atmosferyczne (niskie temperatury i promieniowanie UV). Linie boisk malowane natryskowo specjalistyczną farbą poliuretanową o parametrach określonych w normie PN-EN 14877:2014.(...)   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**IV   
**Punkt:**6.2   
**W ogłoszeniu jest:**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 10:00,   
**W ogłoszeniu powinno być:**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-11, godzina: 13:00,   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**IV   
**Punkt:**6.6   
**W ogłoszeniu jest:**Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 121 /sala konferencyjna/ dnia 08.06.2018 roku, godz. 10:30.   
**W ogłoszeniu powinno być:**Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 121 /sala konferencyjna/ dnia 11.06.2018 roku, godz. 13:30.

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**  
**Numer sekcji:**III   
**Punkt:**6   
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:**• Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający parametry nawierzchni poliuretanowej, • Atest Higieniczny PZH lub równoważny, • Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. • Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych, • Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.   
  
**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**  
**Numer sekcji:**IV   
**Punkt:**6.6   
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:**Jednocześnie Zamawiający ujednolica dokumentację przetargową podmieniając użyte wcześniej dokumenty w postaci SIWZ. Wprowadzone zmiany w SIWZ\_v2 Zamawiający wyróżnia kolorem czerwonym. Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 13:30.