Ogłoszenie nr 500137282-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.

**Jedlnia-Letnisko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**574289-N-2018
**Data:**15/06/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**II
**Punkt:**4
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ulic gminnych: 1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 65m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 260m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta, dz. 580/2, 591, 581/3, 1854/5, 1856, długość ok. 450m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1800m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydranty (3), studni kanalizacyjnych (10) i zasuw wodociągowych (15), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 8. Jedlnia-Letnisko, ul. Dolna, dz. 1345, 1353, długość ok. 260m, szerokość 3,50m; pow. ok. 910m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (5) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 9. Jedlnia-Letnisko, ul. Krótka, dz. 1270, długość ok. 60m, szerokość 3,50m; pow. ok. 210m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 10. Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa, dz. 1320, 1322/3, długość ok. 150m, szerokość 3,50m; pow. ok. 525m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (3) i zasuw wodociągowych (4) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 11. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 12. Maryno, dz. 177, długość ok. 880m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3520m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydrantu (1) i zasuw wodociągowych (10), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy
**W ogłoszeniu powinno być:**1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 65m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 260m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta, dz. 580/2, 591, 581/3, 1854/5, 1856, długość ok. 450m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1800m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (10) i zasuw wodociągowych (15),hydrant (2) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 8. Jedlnia-Letnisko, ul. Dolna, dz. 1345, 1353, długość ok. 260m, szerokość 3,50m; pow. ok. 910m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (5) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 9. Jedlnia-Letnisko, ul. Krótka, dz. 1270, długość ok. 60m, szerokość 3,50m; pow. ok. 210m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 10. Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa, dz. 1320, 1322/3, długość ok. 150m, szerokość 3,50m; pow. ok. 525m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (3) i zasuw wodociągowych (4) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 11. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 12. Maryno, dz. 177, długość ok. 880m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3520m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydrantu (1) i zasuw wodociągowych (10), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**SIWZ
**Punkt:**3.1
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ulic gminnych: 1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 65m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 260m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta, dz. 580/2, 591, 581/3, 1854/5, 1856, długość ok. 450m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1800m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydranty (3), studni kanalizacyjnych (10) i zasuw wodociągowych (15), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 8. Jedlnia-Letnisko, ul. Dolna, dz. 1345, 1353, długość ok. 260m, szerokość 3,50m; pow. ok. 910m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (5) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 9. Jedlnia-Letnisko, ul. Krótka, dz. 1270, długość ok. 60m, szerokość 3,50m; pow. ok. 210m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 10. Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa, dz. 1320, 1322/3, długość ok. 150m, szerokość 3,50m; pow. ok. 525m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (3) i zasuw wodociągowych (4) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 11. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 12. Maryno, dz. 177, długość ok. 880m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3520m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydrantu (1) i zasuw wodociągowych (10), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy
**W ogłoszeniu powinno być:**1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 65m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 260m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta, dz. 580/2, 591, 581/3, 1854/5, 1856, długość ok. 450m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1800m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (10) i zasuw wodociągowych (15),hydrant (2) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 8. Jedlnia-Letnisko, ul. Dolna, dz. 1345, 1353, długość ok. 260m, szerokość 3,50m; pow. ok. 910m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (5) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 9. Jedlnia-Letnisko, ul. Krótka, dz. 1270, długość ok. 60m, szerokość 3,50m; pow. ok. 210m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 10. Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa, dz. 1320, 1322/3, długość ok. 150m, szerokość 3,50m; pow. ok. 525m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (3) i zasuw wodociągowych (4) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 11. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 12. Maryno, dz. 177, długość ok. 880m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3520m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydrantu (1) i zasuw wodociągowych (10), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**Załącznik nr 5
**Punkt:**
**W ogłoszeniu jest:**Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ulic gminnych: 1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 65m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 260m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta, dz. 580/2, 591, 581/3, 1854/5, 1856, długość ok. 450m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1800m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydranty (3), studni kanalizacyjnych (10) i zasuw wodociągowych (15), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 8. Jedlnia-Letnisko, ul. Dolna, dz. 1345, 1353, długość ok. 260m, szerokość 3,50m; pow. ok. 910m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (5) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 9. Jedlnia-Letnisko, ul. Krótka, dz. 1270, długość ok. 60m, szerokość 3,50m; pow. ok. 210m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 10. Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa, dz. 1320, 1322/3, długość ok. 150m, szerokość 3,50m; pow. ok. 525m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (3) i zasuw wodociągowych (4) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 11. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 12. Maryno, dz. 177, długość ok. 880m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3520m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydrantu (1) i zasuw wodociągowych (10), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy
**W ogłoszeniu powinno być:**1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 65m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 260m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Jedlnia-Letnisko, ul. Reymonta, dz. 580/2, 591, 581/3, 1854/5, 1856, długość ok. 450m, szerokość 4,00m; pow. ok. 1800m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (10) i zasuw wodociągowych (15),hydrant (2) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 8. Jedlnia-Letnisko, ul. Dolna, dz. 1345, 1353, długość ok. 260m, szerokość 3,50m; pow. ok. 910m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (5) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 9. Jedlnia-Letnisko, ul. Krótka, dz. 1270, długość ok. 60m, szerokość 3,50m; pow. ok. 210m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 10. Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa, dz. 1320, 1322/3, długość ok. 150m, szerokość 3,50m; pow. ok. 525m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (3) i zasuw wodociągowych (4) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 11. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 12. Maryno, dz. 177, długość ok. 880m, szerokość 4,00m; pow. ok. 3520m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja hydrantu (1) i zasuw wodociągowych (10), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**II
**Punkt:**7
**W ogłoszeniu jest:**Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp dotyczących postępowania w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego o charakterze modernizacji nawierzchni ulic czyli nie innym niż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego tj. - wykorytowanie istniejących nawierzchni, - regulacje studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy. Ewentualne zamówienia dodatkowe oraz ich wartość zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu wartości zamówienia.
**W ogłoszeniu powinno być:**Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp dotyczących postępowania w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego o charakterze modernizacji nawierzchni ulic czyli nie innym niż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego tj. - wykorytowanie istniejących nawierzchni, - regulacje studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy. Ewentualne zamówienia dodatkowe oraz ich wartość zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu wartości zamówienia.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:**SIWZ
**Punkt:**18.4
**W ogłoszeniu jest:**Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp dotyczących postępowania w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego o charakterze modernizacji nawierzchni ulic czyli nie innym niż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego tj. - wykorytowanie istniejących nawierzchni, - regulacje studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 15cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 10cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy. Ewentualne zamówienia dodatkowe oraz ich wartość zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu wartości zamówienia.
**W ogłoszeniu powinno być:**Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp dotyczących postępowania w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego o charakterze modernizacji nawierzchni ulic czyli nie innym niż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego tj. - wykorytowanie istniejących nawierzchni, - regulacje studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm), - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy. Ewentualne zamówienia dodatkowe oraz ich wartość zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu wartości zamówienia.

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**
**Numer sekcji:**IV
**Punkt:**6.6
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:**Zamawiający ujednolica dokumentację przetargową podmieniając użyte wcześniej dokumenty w postaci SIWZ. Wprowadzone zmiany w SIWZ\_v2 oraz Załączniku nr 5\_2 Zamawiający wyróżnia kolorem żółtym. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 lipca 2018 r. o godz. 10:30.