Ogłoszenie nr 500257976-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.

**Wójt Gminy Jedlnia Letnisko: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (7 odcinków)  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 622465-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.   
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (7 odcinków)

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RIGP.271.17.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni ulic gminnych: 1. Cudnów, dz. 27, długość ok. 90,00 m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 360,00 m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 2. Groszowice, dz. 360/4, długość ok. 150m (od DP3527W), szerokość 4,00m; pow. ok. 600m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 3. Gzowice Kolonia, dz. 77, długość ok. 55,00 m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 220,00 m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 4. Słupica, dz. 485, długość ok. 80,00 m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. ok. 320,00 m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja zasuw wodociągowych (0), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 5. Sadków, ul. Platynowa, dz. 39/26, 351/1, długość ok. 47,50 m (od końca utwardzenia c.d.), szerokość 4,00m; pow. 190 m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (0) i zasuw wodociągowych (3) (1H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 6. Sadków, dz. 331/2, 325/1, długość ok. 480m (od końca asfaltu), szerokość 4,00m; pow. ok. 1920m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (9) i zasuw wodociągowych (10) (4H), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy 7. Sadków, dz. 328 (od końca asfaltu), długość ok. 100m, szerokość 3,00m; pow. ok. 300m2 zakres prac: - wykorytowanie istniejącej nawierzchni, - regulacja studni kanalizacyjnych (2) i zasuw wodociągowych (3), - nawiezienie kruszywa frakcji 0-63mm (warstwa o grubości 14cm) - nawiezienie kruszywa frakcji 0-31,5mm (warstwa o grubości 6cm) - rozłożenie kruszywa, wyprofilowanie oraz uwałowanie, - niwelacja poboczy Przy wyliczaniu ceny należy przedstawić cenę ofertową brutto za 1m2 utwardzenia drogi z uwzględnieniem regulacji zasuw wodociągowych i studzienek kanalizacyjnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: - doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek itp./ - obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD. - projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, odtworzenie dróg i ogrodzeń - jeśli wystąpią w tym etapie, - uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu, - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233220-7

**Dodatkowe kody CPV:**45233000-9, 45233123-7, 45233200-1

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **NAZWA:**Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (7 odcinków) |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**24/10/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 423728.10  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  2  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła  Email wykonawcy: budromexradom@wp.pl  Adres pocztowy: ul. Wolanowska 228  Kod pocztowy: 26-600  Miejscowość: Radom  Kraj/woj.: mazowieckie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy**281520  Oferta z najniższą ceną/kosztem 281520  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 302008.40  Waluta: PLB brutto  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.