Ogłoszenie nr 500297778-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.

**Wójt Gminy Jedlnia Letnisko: Przebudowa nawierzchni ul. Księdza Dzierżona w Jedlni-Letnisko  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 647977-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 500279260-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.   
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa nawierzchni ul. Księdza Dzierżona w Jedlni-Letnisko

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RIGP.271.22.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Księdza Dzierżona o długości ok. L=336,50 od istniejącego urządzonego zjazdu z ulicy Żwirowej o nawierzchni asfaltowej – do ulicy 1-go Maja. Warstwa jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego, odwodnienie powierzchniowe z nadaniem spadków (2%) na ściek i utwardzone pobocza z kruszywa oraz na biologicznie czynne tereny zielone. Sposób wykonania: profilowanie istniejącej nawierzchni z nadaniem spadków, uzupełnienie górnej warstwy kruszywa, ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa i ścieku prefabrykowanego oraz studni rewizyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje: · Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza na długości 336,5 m. · Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 253 m3 · Roboty rozbiórkowe: odkopanie i wyjecie słupków do znaków drogowych, mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni asfaltowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, · Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje układu komunikacyjnego- 50m3, · Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopów 0,36 m3, · Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1764,00 m2 · Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm pod konstrukcje jezdni – 1296,00 m2 · Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltowa w ilości 0,5-0,7 kg/m2 – 1296,00 m2 · Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70W dla KR1 gr. 4 cm - 1226 m2 · Ściek prefabrykowany o wy, 12x33x50 i głębokości 3 cm posadowiony na ławie z oporem 65x24x15 cm z betonu C12/15 o dł. 56 mb. · Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70W dla KR3-KR4 gr. 4cm – 1186,00 m2 · Wykonanie pobocza i zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr 10 cm, 471,00 m2, · Zagospodarowanie zieleńców - 100 m2 · Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr, 50 mm. + znaki drogowe – 2 szt. · Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego - (zasów wodociągowych - 9 szt., studni kanalizacyjnych - 9 szt., zasuw gazowych - 4 szt., wymiana studni kanalizacji teletechnicznej na prefabrykowane, wzmocnione z nakrywą klasy obciążenia C - 2 komplety), regulacja pokryw - Punktowe sączki węchowe z wyprowadzeniem poza krawędź jezdni – 22 szt. - Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi PCV A110 PS – 40 m - Wykonanie studni rewizyjnej z pierścieniem odciążającym D1200 i głębokość 3 m, - 1 komplet - Wykonanie wpustu żeliwnego na studni D600 z pierścieniem odciążającym – 1szt. - Wykonanie rur D200 przyłącze, - 10 m. - Przerwanie i zabezpieczenie istniejących drenów: 3 szt. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: - doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek itp./ - obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD. - projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, odtworzenie dróg i ogrodzeń- jeśli wystąpią w tym etapie - uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu, - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233220-7

**Dodatkowe kody CPV:**45233000-9, 45233123-7, 45233200-1

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **NAZWA:**Przebudowa nawierzchni ul. Księdza Dzierżona w Jedlni-Letnisko |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**11/12/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 176770.19  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  2  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: DROGBUD, Tomasz i Agata Brok Sp. J.  Email wykonawcy: drogbud.biuro@vp.pl  Adres pocztowy: ul. Energetyków 16  Kod pocztowy: 26-613  Miejscowość: RADOM  Kraj/woj.: mazowieckie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy**224106.24  Oferta z najniższą ceną/kosztem 224106.24  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261006.00  Waluta: PLN brutto  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.