Ogłoszenie nr 500045380-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

**Wójt Gminy Jedlnia Letnisko: Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 589761-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RIGP.271.13.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie polegająca na dobudowie dwóch pomieszczeń dydaktycznych. Parametry techniczne budynku projektowanego: Projektowana rozbudowa (dobudowa) - budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wysokość proj. rozbudowy – 4,24 m, Długość proj. rozbudowy – 11,02 m, Szerokość proj. rozbudowy – 9,69 m. Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 107,45 m2 Powierzchnia użytkowa proj. rozbudowy - 93,48 m2 Kubatura proj. rozbudowy - 396,49 m3 Projektowana rozbudowa zlokalizowana pomiędzy istniejącymi budynkami, oddalona od granicy działki o 10 m. Projektowana rozbudowa niższa od otaczających ją części budynku szkoły. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki. Fundamenty zaprojektowano w postaci ław fundamentowych żelbetowych monolitycznych z betonu B-20 zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) i A-O. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B-15 na zaprawie cementowej klasy M5 tynkowane tynkiem cementowym kat. I, lub betonowe monolityczne z betonu B15. Zaprojektowano stropodach niewentylowany z warstwą spadkową z keramzytu. Konstrukcję stanowi strop Teriva 4/01 wysokości 24 cm. Wieńce żelbetowe W4 przy ścianach istniejących poszerzone do 33 cm. Na obwodzie dylatacja ze styropianu. Pod świetlikami belki żelbetowe obwodowe szer. 12 cm z wysokościami dostosowanymi do spadku połaci dachowej. Okna PCW ze skrzydłami dolnymi uchylno-rozwieralnymi, skrzydła górne rozwieralne. We wszystkich projektowanych oknach nawiewniki higrosterowane. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wewnętrzne z konglomeratu szerokości 35 cm i gr. 3,0 cm. Drzwi do pomieszczeń pełne płytowe przeciwpożarowe EI30, o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 cm. Komplet z ościeżnicą. Na wszystkich grzejnikach zamontować osłony. Świetliki zamontować podstawy wys. min. 350 mm z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na biało gr. min. 2,0 mm (przystosowana do ocieplenia od zewnątrz o grubości 5cm). Podstawa mocowana do żelbetowej podstawy świetlika kotwami stalowymi co 50 cm. Wewnętrzne tynki gipsowe, malowane farbami akrylowymi w kolorach jasnych ciepłych. Sufity malowane na biało. Wykładzina PCW wywinięta na ściany na wysokość 10 cm. Zasilanie projektowanej rozbudowy z istniejącej rozdzielnicy TS w łączniku. Projektowane pomieszczenia ogrzewane będą z istniejącej instalacji C.O. w budynku. Włączenie projektowanej instalacji do poziomu z rur stalowych w kanale podpodłogowym znajdującym się w sąsiednim pomieszczeniu.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45262800-9

**Dodatkowe kody CPV:**45210000-2, 45214200-2

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **NAZWA:**Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**16/10/2017 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 196209.32 **Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: takNazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok Email wykonawcy: zurbskrok@interia.eu Adres pocztowy: ul. PCK 7 m 22 Kod pocztowy: 26-600 Miejscowość: Radom Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieNazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Mariusz Skrok Email wykonawcy: zurbskrok@interia.eu Adres pocztowy: Antoniówka 139 Kod pocztowy: 26-630 Miejscowość: Jedlnia-Letnisko Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy**217508.43 Oferta z najniższą ceną/kosztem 217508.43 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217508.43 Waluta: brutto pln**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.