Ogłoszenie nr 500126730-N-2018 z dnia 06-06-2018 r.

**Wójt Gminy Jedlnia Letnisko: Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. nr ew. 109 położonej w obrębie Groszowice gmina Jedlnia-letnisko - ETAP I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 544785-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 500089617-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

tak

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. nr ew. 109 położonej w obrębie Groszowice gmina Jedlnia-letnisko - ETAP I

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RIGP.271.7.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. nr ew. 109 relacji DW737 – Groszowice – Wrzosów – Jedlnia-Letnisko położonej w obrębie Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko - Etap I na odcinku długości L=1343,76m. Zakres opracowania obejmuje odcinek od istniejącej drogi gminnej jako kontynuacji przebudowy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3527W relacji Antonówka – Groszowice – Piotrowice. W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane. Na cykl technologiczny robót składać się będą 4 operacje: czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów, roboty rozbiórkowe i ziemne jak: rozbiórka częściowo istniejących nawierzchni i poboczy, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podłoża, skrawanie nawierzchni asfaltowej, roboty budowlane jak: wykonanie rowów i przepustów, wykonanie poszczególnych warstw podłoża i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporządkowanie placu budowy. Stan zaprojektowany: • Budowa chodnika szerokości 2,00m w pasie drogi gminnej • Wzmocnienie jezdni – nakładka oraz remonty cząstkowe • Klasa drogi - droga publiczna, gminna, klasy funkcjonalno-technicznej – D - dojazdowa • Kategoria ruchu - KR 1-2 • Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - kN 100 Zaprojektowano korytarz drogowy jako D – dojazdowy dla kategorii ruchu KR1-2. Korytarz opisuje przekrój normalny pół-uliczny. Odcinek przebiega przez tereny rolne oraz zabudowę jednorodzinną. Zaprojektowano dwa dowiązania – do istniejącej dogi gminnej – kontynuacja odcinka oraz do drogi powiatowej poprzez skrzyżowanie zwykłe. Przekrój pół-uliczny charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5,00m, o daszkowym spadku poprzecznym 2% i: • Strona prawa – krawędź jezdni obramowana krawężnikiem typu lekkiego, chodnik szerokości 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej oraz spadku 2% w kierunku od jezdni. • Strona lewa – krawędź swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejący rów - roboty utrzymaniowe polegające na bieżącej konserwacji - do odtworzenia i umocnienia prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz odcinki muld. Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono od strony krawędzi swobodnej poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokości 5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o R=3,00m, od strony chodnika poprzez zjazdy indywidualne z kostki betonowej szerokości 5,00m i włączeniu wykonanym w formie fazy 1:1m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: - doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek itp./ - obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD. - projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, odtworzenie dróg i ogrodzeń - jeśli wystąpią w tym etapie - uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu, - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233220-7

**Dodatkowe kody CPV:**45233000-9, 45233160-8, 45233161-5

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **NAZWA:**Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. nr ew. 109 położonej w obrębie Groszowice gmina Jedlnia-letnisko - ETAP I |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**05/06/2018 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 1759625.34 **Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**Liczba otrzymanych ofert:  4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. Email wykonawcy: interbudradom@wp.pl Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 154 Kod pocztowy: 26-600 Miejscowość: Radom Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy**1820980.25 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1820980.25 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2251802.00 Waluta: PLN BRUTTO**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.