Przedmiar.kst

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |  | 26 600 RADOM ul.ZBROWSKIEGO 29/16 |

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |

NAZWA INWESTYCJI | : | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA |
ADRES INWESTYCJI | : | 26 630 JEDLNIA LETNISKO ul. SŁONECZNA |
INWESTOR | : | GMINA JEDLNIA LETNISKO |
ADRES INWESTORA | : | 26 630 JEDLNIA LETNISKO ul. RADOMSKA 43 |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | inż. ANDRZEJ PAWLIKOWSKI |
DATA OPRACOWANIA | : | 01. 2018 |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 0.00 zł |

Słownie: |  | zero i 00/100 zł |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
Data opracowania 01. 2018 |  | Data zatwierdzenia |

Przedmiar.kst

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa działu | Od | Do
1 | UŁOŻENIE RUR , PRZEPUSTY | 1 | 5
2 | UKŁADANIE PRZEWODÓW | 6 | 20
3 | OSPRZĘT | 21 | 35
4 | ROZDZIELNICE i TABLICE | 36 | 40
5 | OPRAWY | 41 | 48
6 | INSTALACJA ODGROMOWA | 49 | 58
7 | POMIARY | 59 | 63
8 | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA | 64 | 75
9 | UKŁADANIE KABLI OŚWIETLENIA | 76 | 80
10 | UKŁADANIE KABLA DO HYDROFORNI | 81 | 89

Przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Nr spec.techn. | j.m. | Poszcz. | Razem
1 | 45310000-3 | UŁOŻENIE RUR , PRZEPUSTY
1 d.1 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | 5.2 | m |  |
|  | 1510 |  | m | 1510.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1510.000
2 d.1 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | 5.2 | m |  |
|  | 1510 |  | m | 1510.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1510.000
3 d.1 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | 5.2 | otw. |  |
|  | 32 |  | otw. | 32.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000
4 d.1 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | 5.2 | m |  |
|  | 341 |  | m | 341.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 341.000
5 d.1 | KNNR 5 0111-04 | Korytka instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe | 5.2 | m |  |
|  | 70 |  | m | 70.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000
2 | 45310000-3 | UKŁADANIE PRZEWODÓW
6 d.2 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY3x1,5 | 5.2 | m |  |
|  | 1510 |  | m | 1510.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1510.000
7 d.2 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY3x2,5 | 5.2 | m |  |
|  | 460 |  | m | 460.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 460.000
8 d.2 | KNNR 5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYp 5x2,5 | 5.2 | m |  |
|  | 10 |  | m | 10.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000
9 d.2 | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur YDYp 5x2,5 | 5.2 | m |  |
|  | 18 |  | m | 18.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000
10 d.2 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YKXS 5x4 | 5.2 | m |  |
|  | 16 |  | m | 16.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000
11 d.2 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YKXS 5x4 | 5.2 | m |  |
|  | 16 |  | m | 16.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000
12 d.2 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YKXS 5x10 | 5.2 | m |  |
|  | 20 |  | m | 20.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000
13 d.2 | KNNR 5 0203-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur YKXS 5x10 | 5.2 | m |  |
|  | 25 |  | m | 25.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000
14 d.2 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Corab RG6 | 5.2 | m |  |
|  | 120 |  | m | 120.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000
15 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Corab RG6 | 5.2 | m |  |
|  | 120 |  | m | 120.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000
16 d.2 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania UTP 4x2x0,52 kat.6 | 5.2 | m |  |
|  | 160 |  | m | 160.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000
17 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur UTP 4x2x0,52 kat. 6 | 5.2 | m |  |
|  | 160 |  | m | 160.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000
18 d.2 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | 5.2 | szt.żył |  |
|  | 1080 |  | szt.żył | 1080.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1080.000
19 d.2 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | 5.2 | szt.żył |  |
|  | 10 |  | szt.żył | 10.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000
20 d.2 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | 5.2 | szt.żył |  |
|  | 10 |  | szt.żył | 10.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000
3 | 45310000-3 | OSPRZĘT
21 d.3 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | 5.2 | szt. |  |
|  | 4 |  | szt. | 4.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000
22 d.3 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | 5.2 | szt. |  |
|  | 247 |  | szt. | 247.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 247.000
23 d.3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | 5.2 | szt. |  |
|  | 77 |  | szt. | 77.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.000
24 d.3 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | 5.2 | szt. |  |
|  | 170 |  | szt. | 170.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 170.000
25 d.3 | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | 5.2 | szt. |  |
|  | 4 |  | szt. | 4.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000
26 d.3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 5.2 | szt. |  |
|  | 6 |  | szt. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
27 d.3 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 5.2 | szt. |  |
|  | 7 |  | szt. | 7.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000
28 d.3 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 5.2 | szt. |  |
|  | 14 |  | szt. | 14.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000
29 d.3 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 5.2 | szt. |  |
|  | 1 |  | szt. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
30 d.3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej przycisk dzwonek | 5.2 | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
31 d.3 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg dzwonek sygnalizacji pauzowej | 5.2 | szt. |  |
|  | 1 |  | szt. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
32 d.3 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | 5.2 | szt. |  |
|  | 35 |  | szt. | 35.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000
33 d.3 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | 5.2 | szt. |  |
|  | 3 |  | szt. | 3.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000
34 d.3 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda RTV | 5.2 | szt. |  |
|  | 4 |  | szt. | 4.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000
35 d.3 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne 2RJ45 podwójne | 5.2 | szt. |  |
|  | 6 |  | szt. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
4 | 45310000-3 | ROZDZIELNICE i TABLICE
36 d.4 | KNNR 5 0404-03 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg TE-1 | 5.2 | szt. |  |
|  | 1 |  | szt. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
37 d.4 | KNNR 5 0405-07 | Tablica rozdzielcza o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie TK-2 | 5.2 | szt. |  |
|  | 1 |  | szt. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
38 d.4 | KNNR-W 9 1102-02 | Wykucie wnęki pod tablice w podłożu ceglanym | 5.2 | dm3 |  |
|  | 81.4 |  | dm3 | 81.400 |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.400
39 d.4 | KNNR-W 9 1102-02 | Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym | 5.2 | dm3 |  |
|  | 28.4 |  | dm3 | 28.400 |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.400
40 d.4 | KNNR-W 9 111-06 | Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - wnęki rozdzielnic elektrycznych | 5.2 | m2 |  |
|  | 1.85 |  | m2 | 1.850 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.850
5 | 45310000-3 | OPRAWY
41 d.5 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 4x14 W | 5.2 | kpl. |  |
|  | 40 |  | kpl. | 40.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000
42 d.5 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 4x14 W z modułem zasilania awaryjnego | 5.2 | kpl. |  |
|  | 29 |  | kpl. | 29.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000
43 d.5 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe 2x36 W IP 54 z modułem zasilania awaryjnego | 5.2 | kpl. |  |
|  | 1 |  | kpl. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
44 d.5 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe 2x36 W IP 43 z kloszem | 5.2 | kpl. |  |
|  | 6 |  | kpl. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
45 d.5 | KNNR 5 0511-01 | Oprawy świetlówkowe 2x36 W IP 43 z kloszem z modułem zasilania awaryjnego | 5.2 | kpl. |  |
|  | 3 |  | kpl. | 3.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000
46 d.5 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane plafoniera LED 10 W IP 54 | 5.2 | kpl. |  |
|  | 10 |  | kpl. | 10.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000
47 d.5 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane plafoniera LED 10 W IP 54 z modułem zasilania awaryjnego | 5.2 | kpl. |  |
|  | 6 |  | kpl. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
48 d.5 | KNNR 5 0511-01 | Demontaż i ponowny montaż oprawy świetlówkowe 2x36 W Krotność = 1.5 | 5.2 | kpl. |  |
|  | 6 |  | kpl. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
6 | 45310000-3 | INSTALACJA ODGROMOWA
49 d.6 | KNNR 5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | 5.2 | m |  |
|  | 180 |  | m | 180.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000
50 d.6 | KNNR 5 0601-06 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe | 5.2 | m |  |
|  | 24 |  | m | 24.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000
51 d.6 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | 5.2 | m |  |
|  | 115 |  | m | 115.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 115.000
52 d.6 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | 5.2 | m |  |
|  | 18 |  | m | 18.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000
53 d.6 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | 5.2 | szt. |  |
|  | 6 |  | szt. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
54 d.6 | KNNR 5 0604-01 | Montaż iglic odgromowych przy kominach | 5.2 | m |  |
|  | 6 |  | m | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
55 d.6 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | 5.2 | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
56 d.6 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy 200x200 z drzwiczkami dozłącz kontrolnych | 5.2 | szt. |  |
|  | 6 |  | szt. | 6.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000
57 d.6 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | 5.2 | szt. |  |
|  | 1 |  | szt. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
58 d.6 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | 5.2 | szt. |  |
|  | 5 |  | szt. | 5.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000
7 | 45310000-3 | POMIARY
59 d.7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 5.3 | pomiar |  |
|  | 8 |  | pomiar | 8.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000
60 d.7 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) | 5.3 | szt. |  |
|  | 1 |  | szt. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
61 d.7 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) | 5.3 | szt. |  |
|  | 354 |  | szt. | 354.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 354.000
62 d.7 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | 5.3 | prób. |  |
|  | 1 |  | prób. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
63 d.7 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | 5.3 | prób. |  |
|  | 23 |  | prób. | 23.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000
8 | 45310000-3 | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
64 d.8 | KNNR-W 9 1001-08 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg |  | szt |  |
|  | 2 |  | szt | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
65 d.8 | KNNR-W 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie |  | szt |  |
|  | 2 |  | szt | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
66 d.8 | KNNR-W 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku |  | kpl. |  |
|  | 2 |  | kpl. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
67 d.8 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg |  | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
68 d.8 | KNNR 5 1002-02 | Montaż pojedynczego wysięgnika na słupie |  | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
69 d.8 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m |  | kpl.przew. |  |
|  | 2 |  | kpl.przew. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
70 d.8 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku |  | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
71 d.8 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  | szt. |  |
|  | 4 |  | szt. | 4.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000
72 d.8 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |  | szt.żył |  |
|  | 15 |  | szt.żył | 15.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000
73 d.8 | KNNR 5 0612-06 | Podłączenie uziemienia słupa oświetleniowego |  | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
74 d.8 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III |  | m |  |
|  | 93 |  | m | 93.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.000
75 d.8 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III |  | m |  |
|  | 9 |  | m | 9.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000
9 |  | UKŁADANIE KABLI OŚWIETLENIA
76 d.9 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III |  | m3 |  |
|  | 28.2 |  | m3 | 28.200 |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.200
77 d.9 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III |  | m3 |  |
|  | 28.2 |  | m3 | 28.200 |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.200
78 d.9 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 |  | m |  |
|  | 88 |  | m | 88.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.000
79 d.9 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie |  | m |  |
|  | 93 |  | m | 93.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.000
80 d.9 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy |  | odc. |  |
|  | 2 |  | odc. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
10 |  | UKŁADANIE KABLA DO HYDROFORNI
81 d.10 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III |  | m3 |  |
|  | 30.4 |  | m3 | 30.400 |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.400
82 d.10 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III |  | m3 |  |
|  | 30.4 |  | m3 | 30.400 |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.400
83 d.10 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm |  | m |  |
|  | 3 |  | m | 3.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000
84 d.10 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 |  | m |  |
|  | 95 |  | m | 95.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.000
85 d.10 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych |  | m |  |
|  | 3 |  | m | 3.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000
86 d.10 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie |  | m |  |
|  | 97 |  | m | 97.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.000
87 d.10 | KNR-W 5-10 0512-02 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych |  | szt. |  |
|  | 2 |  | szt. | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000
88 d.10 | KNNR 5 1302-03 | Identyfikacja linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy |  | odc. |  |
|  | 1 |  | odc. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000
89 d.10 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy |  | odc. |  |
|  | 1 |  | odc. | 1.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000

Przedmiar.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | robocizna | r-g | 1456.0250 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar.kst

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa
1. | wazelina techniczna | kg | 2.2100 |  | 2.2100 | 0.00 | 0.00 |
2. | bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | m | 119.6000 |  | 119.6000 | 0.00 | 0.00 |
3. | bednarka ocynkowana 25x4 | m | 96.7200 |  | 96.7200 | 0.00 | 0.00 |
4. | pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm | m | 218.4000 |  | 218.4000 | 0.00 | 0.00 |
5. | rurki grubościenne fi 18 mm | m | 24.9600 |  | 24.9600 | 0.00 | 0.00 |
6. | pręty stalowe ocynkowane fi 18 mm | m | 18.7200 |  | 18.7200 | 0.00 | 0.00 |
7. | pręty stalowe ocynkowane fi 18 mm' | m | 9.3600 |  | 9.3600 | 0.00 | 0.00 |
8. | śruby naciągowe | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
9. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II | m2 | 79.8000 |  | 79.8000 | 0.00 | 0.00 |
10. | piasek | m3 | 20.4960 |  | 20.4960 | 0.00 | 0.00 |
11. | piasek do betonów | m3 | 0.0880 |  | 0.0880 | 0.00 | 0.00 |
12. | piasek do zapraw | m3 | 0.0435 |  | 0.0435 | 0.00 | 0.00 |
13. | żwir do betonów | m3 | 0.1760 |  | 0.1760 | 0.00 | 0.00 |
14. | cement "35" | kg | 72.0000 |  | 72.0000 | 0.00 | 0.00 |
15. | cement portlandzki CEMI | t | 0.0085 |  | 0.0085 | 0.00 | 0.00 |
16. | ciasto wapienne | m3 | 0.0085 |  | 0.0085 | 0.00 | 0.00 |
17. | fundament prefabrykowany latarni | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
18. | woda | m3 | 0.0109 |  | 0.0109 | 0.00 | 0.00 |
19. | rury AROT DVK 70 | m | 3.1200 |  | 3.1200 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tablica natynkowa TK-2 IP 54 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
21. | tablice rozdzielcze TE 1 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dzwonek sugnalizacji pauzowej | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
23. | konstrukcje mocujące | kg | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
24. | Oprawa nastropowa świetlówkowa 4x14 W z rastrem | szt. | 40.0000 |  | 40.0000 | 0.00 | 0.00 |
25. | Oprawa nastropowa świetlówkowa 4x14 W z rastrem z modułem zasilania awaryjnego | szt. | 29.0000 |  | 29.0000 | 0.00 | 0.00 |
26. | Plafoniera LED 10 W IP 54 | szt. | 10.0000 |  | 10.0000 | 0.00 | 0.00 |
27. | Plafoniera LED 10 W IP 54 z modułem zasilania awaryjnego | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
28. | oprawy świetlówkowe 2x36 W IP 54 z modułem zasilanie awaryjnego | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
29. | oprawy świetlówkowe 2x36 W IP 54 z kloszem | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
30. | klosze | szt. | 88.4000 |  | 88.4000 | 0.00 | 0.00 |
31. | zapłonniki | szt. | 328.0000 |  | 328.0000 | 0.00 | 0.00 |
32. | świetlówki | szt. | 341.1200 |  | 341.1200 | 0.00 | 0.00 |
33. | łączniki bryzgoszczelne | szt. | 1.0200 |  | 1.0200 | 0.00 | 0.00 |
34. | łączniki instalacyjne | szt. | 6.1200 |  | 6.1200 | 0.00 | 0.00 |
35. | łączniki instalacyjne schodowe | szt. | 14.2800 |  | 14.2800 | 0.00 | 0.00 |
36. | łączniki instalacyjne świecznikowe | szt. | 7.1400 |  | 7.1400 | 0.00 | 0.00 |
37. | Przycisk dzwonek | szt. | 2.0400 |  | 2.0400 | 0.00 | 0.00 |
38. | gniazda hermetyczne 2-biegunowe | szt. | 3.0600 |  | 3.0600 | 0.00 | 0.00 |
39. | gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne | szt. | 35.7000 |  | 35.7000 | 0.00 | 0.00 |
40. | gniazda telewizyjne RTV | szt. | 4.0800 |  | 4.0800 | 0.00 | 0.00 |
41. | gniazda podtynkowe RJ45 podwójne | szt. | 6.1200 |  | 6.1200 | 0.00 | 0.00 |
42. | puszki izolacyjne podtynkowe | szt. | 251.9400 |  | 251.9400 | 0.00 | 0.00 |
43. | odgałęźniki bryzgoszczelne | szt. | 4.0800 |  | 4.0800 | 0.00 | 0.00 |
44. | pierścienie odgałęźne | szt. | 173.4000 |  | 173.4000 | 0.00 | 0.00 |
45. | rury winidurowe | m | 354.6400 |  | 354.6400 | 0.00 | 0.00 |
46. | złączki | szt. | 139.8100 |  | 139.8100 | 0.00 | 0.00 |
47. | korytka instalacyjny | m | 72.8000 |  | 72.8000 | 0.00 | 0.00 |
48. | osłony przewodów | szt. | 7.2600 |  | 7.2600 | 0.00 | 0.00 |
49. | wsporniki dachowe | szt. | 181.8000 |  | 181.8000 | 0.00 | 0.00 |
50. | wsporniki naciągowe | szt. | 1.9392 |  | 1.9392 | 0.00 | 0.00 |
51. | wsporniki przelotowe | szt. | 2.1816 |  | 2.1816 | 0.00 | 0.00 |
52. | złącza kontrolne | szt. | 7.2600 |  | 7.2600 | 0.00 | 0.00 |
53. | złącza rynnowe | szt. | 6.1200 |  | 6.1200 | 0.00 | 0.00 |
54. | złączki odgałęźne uniwersalne | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
55. | złączki przelotowe kabłąkowe naprężające | szt. | 2.9088 |  | 2.9088 | 0.00 | 0.00 |
56. | złącza kontrolne | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
57. | złącza | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
58. | złącza IZK z bezpiecznikami | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
59. | zestawy montażowe do wykonania muf z taśm izolacyjnych | kpl. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |
60. | opaski kablowe OKi | szt. | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
61. | opaski kablowe typu Oki | szt | 23.2400 |  | 23.2400 | 0.00 | 0.00 |
62. | uchwyty uniwersalne typu UKU | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
63. | przewody kabelkowe YDY3x1,5 | m | 1570.4000 |  | 1570.4000 | 0.00 | 0.00 |
64. | przewody kabelkowe YDY5x2,5 | m | 29.1200 |  | 29.1200 | 0.00 | 0.00 |
65. | przewody kabelkowe YDY3x2,5 | m | 478.4000 |  | 478.4000 | 0.00 | 0.00 |
66. | przewody kabelkowe YKXS 5x4 | m | 33.2800 |  | 33.2800 | 0.00 | 0.00 |
67. | przewody kabelkowe YKXS 5x10 | m | 46.8000 |  | 46.8000 | 0.00 | 0.00 |
68. | przewody RTV Corab RG6 | m | 249.6000 |  | 249.6000 | 0.00 | 0.00 |
69. | przewody informtyczne UTP 4x2x0,52 kat. 6 | m | 332.8000 |  | 332.8000 | 0.00 | 0.00 |
70. | przewody kabelkowe YDY3x2,5' | m | 18.0000 |  | 18.0000 | 0.00 | 0.00 |
71. | kable YKY 5x10 | m | 96.7200 |  | 96.7200 | 0.00 | 0.00 |
72. | kable YAKY 4x70 | m | 104.0000 |  | 104.0000 | 0.00 | 0.00 |
73. | słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt. | 2.8500 |  | 2.8500 | 0.00 | 0.00 |
74. | słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm | szt. | 0.6600 |  | 0.6600 | 0.00 | 0.00 |
75. | skrzynki probiercze | szt. | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 | 0.00 |
76. | łącznik | szt. | 47.6000 |  | 47.6000 | 0.00 | 0.00 |
77. | kołki rozporowe plastykowe | szt. | 8.0000 |  | 8.0000 | 0.00 | 0.00 |
78. | kołki rozporowe | szt. | 378.0000 |  | 378.0000 | 0.00 | 0.00 |
79. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |
RAZEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar.kst

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | koparka | m-g | 0.1200 | 0.00 | 0.00
2. | koparka podsiębierna 0,15m3 | m-g | 0.1600 | 0.00 | 0.00
3. | wibromłot | m-g | 3.6900 | 0.00 | 0.00
4. | wibromłot' | m-g | 1.8900 | 0.00 | 0.00
5. | żuraw samochodowy | m-g | 5.2492 | 0.00 | 0.00
6. | wyciąg jednomasztowy 0,5 t | m-g | 0.1295 | 0.00 | 0.00
7. | środek transportowy | m-g | 12.7731 | 0.00 | 0.00
8. | ciągnik kołowy | m-g | 0.8682 | 0.00 | 0.00
9. | przyczepa dłużycowa | m-g | 1.6000 | 0.00 | 0.00
10. | samochód samowyładowczy | m-g | 2.9280 | 0.00 | 0.00
11. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 5.1600 | 0.00 | 0.00
12. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0.8682 | 0.00 | 0.00
13. | betoniarka | m-g | 0.0185 | 0.00 | 0.00
14. | spawarka | m-g | 6.3680 | 0.00 | 0.00
RAZEM |

Słownie: zero i 00/100 zł