Ogłoszenie nr 500248066-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.

**Wójt Gminy Jedlnia Letnisko: Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Jedlni-Letnisko  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 615111-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222.   
Adres strony internetowej (url): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Jedlni-Letnisko

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RIGP.271.15.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka ul. Kościuszki o długości ok. L=475m od istniejącego urządzonego zjazdu z drogi wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej dz.nr. 1259/1 - szerokość jezdni 3,00m, warstwa jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego, odwodnienie powierzchniowe z nadaniem spadków (2%) na utwardzone pobocza z kruszywa oraz na biologicznie czynne tereny zielone. Sposób wykonania: profilowanie istniejącej nawierzchni z nadaniem spadków, uzupełnienie górnej warstwy kruszywa, ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: • Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm pod konstrukcje jezdni - 960 m2 • Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm pod konstrukcje jezdni - 568,40 m2 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1528,40 m2 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltowa w ilości 0,5-0,7 kg/m2 - 1528,40 m2 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70W dla KR3-KR4 gr. 5cm - 1450,00 m2 • Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego - (zasów wodociągowych - 13 szt., studni kanalizacyjnych - 10 szt., hydrantów - 3 szt., zasuw gazowych - 5 szt.), regulacja pokryw studni teletechnicznych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: - doprowadzenie terenu w miejscach prowadzenia robót do stanu pierwotnego /nawierzchnie dróg utwardzonych i nieutwardzonych, tereny działek itp./ - obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD. - projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ, odtworzenie dróg i ogrodzeń- jeśli wystąpią w tym etapie - uzyskanie decyzji na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu, - oraz wszystkie elementy wymienione w dowolnej części dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji, a mających wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233220-7

**Dodatkowe kody CPV:**45233000-9, 45233123-7, 45233200-1

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **NAZWA:**Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Jedlni-Letnisko |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**09/10/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 159659.50  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  0  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: DROGBUD, Tomasz i Agata Brok Sp. J.  Email wykonawcy: drogbud.biuro@vp.pl  Adres pocztowy: ul. Energetyków 16  Kod pocztowy: 26-613  Miejscowość: Radom  Kraj/woj.: mazowieckie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy**212556.55  Oferta z najniższą ceną/kosztem 212556.55  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212556.55  Waluta: PLN brutto  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.   
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.