**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacje Techniczne**

1. **Modernizacja sieci LAN - przełącznik sieciowy – 3 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| Procesor |  32 bity, 4 rdzenie; |
| Porty |  24 x RJ-45 10/100/1000, 4 x SFP+ 1/10GbE; |
| Szybkość przełączania | 128 Gb/s. |
| Przepustowość | 95 Mp/s. |
| Zarządzanie | SNMP, przeglądarka internetowa, portal producenta; |
| Pamięć RAM | 512 MB |
| Bufor danych | 1,5 MB |
| Flash | 256 MB |
| Tabela MAC adresów | 16 tys. |
| Tabela routingu | 32 |
| MTBF | 10 lat |
| Hałas | Maksymalnie 60 dB |
| Zgodność ze standardami | CISPR 24, CISPR 35, EN 55024:2010, EN 55035:2017 |
| Pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 450W |
| Warunki gwarancji | Dożywotnia |
| Wymagania dodatkowe | PoE 370W, zailacz wewnętrzny |

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferentów, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, do okazania zaoferowanego sprzętu i oprogramowania, w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.**

**Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, po terminie składania ofert. Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).**

**Niestawienie się oferenta w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji) sprzętu i/lub oprogramowania, uznane będzie, jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez oferenta wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.**